[bookmark: _GoBack]X-RAY 15
Collettore solare a tubi sottovuoto PLEION X-RAY 15, costituito da 15 tubi sottovuoto,  diametro esterno 58 mm, realizzati in vetro borosilicato 3.3, doppia parete. Il vuoto è realizzato nell'intercapedine fra il tubo esterno ed il tubo interno ed ivi stabilmente mantenuto per saldatura a caldo delle due superfici vetrate senza l'ausilio di tenute meccaniche. La superficie interna dell'intercapedine è resa selettiva all'assorbimento della radiazione solare da una speciale metalizzazione multistrato depositata in 9 strati successivi per garantire il massimo dell'assorbimento, realizzata con prodotti riciclabili. Il collettore è munito di riflettore parabolico in alluminio per riflettere oltre il 90 % della radiazione solare. Idraulica del collettore di testa a 3 tubi, tipo Pleion, con ritorno integrato. Il terzo tubo integrato permette di collegare in successione fino a 6/8 moduli con distribuzione idraulica in parallelo su tutti i collettori di ogni stringa con conseguente miglioramento della resa energetica. Inoltre il ritorno integrato nella testata del collettore riduce le dispersioni termiche, evita la realizzazione di tubazioni a vista sul tetto realizzando un'ottima integrazione estetica,  riduce la lunghezza delle tubazioni e dell'isolamento da posare, riduce i tempi di messa in opera. Isolamento del collettore di testa in lana di roccia. Il circuito interno ad ogni tubo di vetro è in rame, curvato ad U, realizzato in rame. Ogni tubo ad U, inoltre, è posto a contatto con un profilato in alluminio, opportunamente sagomato, che ottimizza lo scambio termico fra l'aria calda interna al tubo di vetro ed il fluido termovettore.  L'intera struttura del collettore è in alluminio anodizzato, idonea a qualsiasi ambiente di installazione, anche salino. Il sistema di ancoraggio su superficie piana o inclinata è modulare e può essere installato su tetti con qualsiasi tipo di copertura comprese tegole, coppi, ardesia e lamiera. Le dimensioni compatte ed il peso contenuto lo rendolo stabile alle sollecitazioni di flessione dovute al peso proprio ed al carico neve, manegevole al carico e trasporto. 

DATI TECNICI
Lunghezza.................................... 2002 [mm]
Larghezza.................................... 1712 [mm] 
Altezza (telaio compreso).............. 120 [mm]
Superficie lorda............................. 3,427 [m²]
Superficie assorbimento attiva 360°,.3,861 [m²]
Superficie di apertura................... 2,868 [m²]
Peso.................................................. 78,3 [Kg]
Vetro/assorbitore........ 360° borosilicato 3.3
Collegamenti idraulici ................... 6 x ¾“M
Contenuto totale.................................. 3,71 [l]
Pressione massima di esercizio.......... 10 [bar]
Portata consigliata....... 2,25 l/min./collettore
Numero tubi.......................................... 15
Diametro tubo esterno. 58 [mm]
Potenza di picco...............................1841 [W]
Rendimento ɳ0 .................................. 64,2 %
Coeff. di perdita a1 ................. 1,744 [W/m2 K]
Coeff. di perdita a2 ........... 0,0005 [W/m2 K2]
