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COLLETTORE SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO X-RAY 10R
Il collettore a tubi sottovuoto X-RAY10R ad alte prestazioni è costituito da 10 tubi di diametro esterno 58 mm, lunghezza 1.800 mm in vetro borosilicato 3.3 con una intercapedine sottovuoto avente la funzione di fornire il massimo isolamento, unito ad una perfetta trasparenza alla radiazione solare. Il circuito idraulico interno è realizzato con tubazioni di testata in rame Ø 18x0,8 mm da tubi dell’assorbitore a U in rame Ø 8x1 mm 
Posteriormente all’assorbitore sono posizionate parabole riflettenti tipo CPC, dalla geometria ottimizzata, atte a riflettere e convogliare sull’assorbitore anche la parte di radiazione solare che cade nello spazio tra i tubi sottovuoto, indipendentemente dall’angolo di incidenza.
La testata del collettore è coibentata con isolante termico a base di lana di vetro con legante inorganico, privo di formaldeide, resistente e stabile fino a 550 °C.
La struttura del collettore è costituita da un telaio in allumino atto a garantire una adeguata robustezza e realizzato in modo da proteggere lateralmente i tubi sottovuoto e le parabole riflettenti.
Predisposizione per il collegamento delle tubazioni solari e del sensore di temperatura sia sul lato destro che sinistro.
I collettori possono essere connessi tra loro formando un’unica stringa composta di fino a 10 pezzi. I tubi degli assorbitori di tutti i pannelli che compongono una stringa risulteranno tra loro idraulicamente in parallelo.
Gli accessori di collegamento tra collettore e collettore sono atti a compensare adeguatamente le dilatazioni termiche.
Il terzo tubo integrato nella testata del collettore funge da tubazione di ritorno isolata per l’intera lunghezza della stringa, permettendo di collegare le linee di mandata e ritorno sullo stesso lato della stringa di collettori.
Abbinabili a sistemi di fissaggio a vite o con staffa per tetto in coppi o tegole e per tetti in lamiera o per superfici piane. 
[bookmark: _Hlk32851355]Dati tecnici:
· [bookmark: _Hlk32851294]Attacchi idraulici filettati ¾''M
· Superficie di apertura [m2]: 1,91
· Superficie lorda [m2]: 2,12
· Dimensioni LxHxP [mm]: 1106x1921x114
· Inclinazione consigliata: 15-75°
· Peso a vuoto [kg]: 40,0
· Contenuto di fluido termovettore [litri]: 1,78
· Parametri prestazionali riferiti all’area lorda: η0: 0,60; a1 = 0,91; a2 = 0,013
· coefficiente IAM trasversale (50°) = 1,14
· coefficiente IAM longitudinale (50°) = 0,91
· Produzione certificata per collettore (rif. Wurzburg, 50 °C) [kWh]= 1231
· Potenza di picco [W]: 1272
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COLLETTORE SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO X-RAY 15R
Il collettore a tubi sottovuoto X-RAY15R ad alte prestazioni è costituito da 15 tubi di diametro esterno 58 mm, lunghezza 1.800 mm in vetro borosilicato 3.3 con una intercapedine sottovuoto avente la funzione di fornire il massimo isolamento, unito ad una perfetta trasparenza alla radiazione solare. Il circuito idraulico interno è realizzato con tubazioni di testata in rame Ø 18x0,8 mm da tubi dell’assorbitore a U in rame Ø 8x1 mm 
Posteriormente all’assorbitore sono posizionate parabole riflettenti tipo CPC, dalla geometria ottimizzata, atte a riflettere e convogliare sull’assorbitore anche la parte di radiazione solare che cade nello spazio tra i tubi sottovuoto, indipendentemente dall’angolo di incidenza.
La testata del collettore è coibentata con isolante termico a base di lana di vetro con legante inorganico, privo di formaldeide, resistente e stabile fino a 550 °C.
La struttura del collettore è costituita da un telaio in allumino atto a garantire una adeguata robustezza e realizzato in modo da proteggere lateralmente i tubi sottovuoto e le parabole riflettenti.
Predisposizione per il collegamento delle tubazioni solari e del sensore di temperatura sia sul lato destro che sinistro.
I collettori possono essere connessi tra loro formando un’unica stringa composta di fino a 6 pezzi. I tubi degli assorbitori di tutti i pannelli che compongono una stringa risulteranno tra loro idraulicamente in parallelo.
Gli accessori di collegamento tra collettore e collettore sono atti a compensare adeguatamente le dilatazioni termiche.
Il terzo tubo integrato nella testata del collettore funge da tubazione di ritorno isolata per l’intera lunghezza della stringa, permettendo di collegare le linee di mandata e ritorno sullo stesso lato della stringa di collettori.
Abbinabili a sistemi di fissaggio a vite o con staffa per tetto in coppi o tegole e per tetti in lamiera o per superfici piane. 
Dati tecnici:
· Attacchi idraulici filettati ¾''M
· Superficie di apertura [m2]: 2,87
· Superficie lorda [m2]: 3,18
· Dimensioni LxHxP [mm]: 1656x1921x114
· Inclinazione consigliata: 15-75°
· Peso a vuoto [kg]: 58,2
· Contenuto di fluido termovettore [litri]: 2,68
· Parametri prestazionali riferiti all’area lorda: η0: 0,615; a1 = 0,85; a2 = 0,009
· coefficiente IAM trasversale (50°) = 1,14
· coefficiente IAM longitudinale (50°) = 0,91
· Produzione certificata per collettore (rif. Wurzburg, 50 °C) [kWh]: 1974
· Potenza di picco [W]: 1955,7


























COLLETTORE SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO X-RAY 18R
Il collettore a tubi sottovuoto X-RAY18R ad alte prestazioni è costituito da 18 tubi di diametro esterno 58 mm, lunghezza 1.800 mm in vetro borosilicato 3.3 con una intercapedine sottovuoto avente la funzione di fornire il massimo isolamento, unito ad una perfetta trasparenza alla radiazione solare. Il circuito idraulico interno è realizzato con tubazioni di testata in rame Ø 18x0,8 mm da tubi dell’assorbitore a U in rame Ø 8x1 mm 
Posteriormente all’assorbitore sono posizionate parabole riflettenti tipo CPC, dalla geometria ottimizzata, atte a riflettere e convogliare sull’assorbitore anche la parte di radiazione solare che cade nello spazio tra i tubi sottovuoto, indipendentemente dall’angolo di incidenza.
La testata del collettore è coibentata con isolante termico a base di lana di vetro con legante inorganico, privo di formaldeide, resistente e stabile fino a 550 °C.
La struttura del collettore è costituita da un telaio in allumino atto a garantire una adeguata robustezza e realizzato in modo da proteggere lateralmente i tubi sottovuoto e le parabole riflettenti.
Predisposizione per il collegamento delle tubazioni solari e del sensore di temperatura sia sul lato destro che sinistro.
I collettori possono essere connessi tra loro formando un’unica stringa composta di fino a 6 pezzi. I tubi degli assorbitori di tutti i pannelli che compongono una stringa risulteranno tra loro idraulicamente in parallelo.
Gli accessori di collegamento tra collettore e collettore sono atti a compensare adeguatamente le dilatazioni termiche.
Il terzo tubo integrato nella testata del collettore funge da tubazione di ritorno isolata per l’intera lunghezza della stringa, permettendo di collegare le linee di mandata e ritorno sullo stesso lato della stringa di collettori.
Abbinabili a sistemi di fissaggio a vite o con staffa per tetto in coppi o tegole e per tetti in lamiera o per superfici piane. 
Dati tecnici:
· Attacchi idraulici filettati ¾''M
· Superficie di apertura [m2]: 3,45
· Superficie lorda [m2]: 3,82
· Dimensioni LxHxP [mm]: 1986x1921x114
· Inclinazione consigliata: 15-75°
· Peso a vuoto [kg]: 69,2
· Contenuto di fluido termovettore [litri]: 3,21
· Parametri prestazionali riferiti all’area lorda: η0: 0,615; a1 = 0,85; a2 = 0,009
· coefficiente IAM trasversale (50°) = 1,14
· coefficiente IAM longitudinale (50°) = 0,91
· Produzione certificata per collettore (rif. Wurzburg, 50 °C) [kWh]: 2371
· Potenza di picco [W]: 2349,3
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COLLETTORE SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO X-RAY 21R
Il collettore a tubi sottovuoto X-RAY21R ad alte prestazioni è costituito da 21 tubi di diametro esterno 58 mm, lunghezza 1.800 mm in vetro borosilicato 3.3 con una intercapedine sottovuoto avente la funzione di fornire il massimo isolamento, unito ad una perfetta trasparenza alla radiazione solare. Il circuito idraulico interno è realizzato con tubazioni di testata in rame Ø 18x0,8 mm da tubi dell’assorbitore a U in rame Ø 8x1 mm 
Posteriormente all’assorbitore sono posizionate parabole riflettenti tipo CPC, dalla geometria ottimizzata, atte a riflettere e convogliare sull’assorbitore anche la parte di radiazione solare che cade nello spazio tra i tubi sottovuoto, indipendentemente dall’angolo di incidenza.
La testata del collettore è coibentata con isolante termico a base di lana di vetro con legante inorganico, privo di formaldeide, resistente e stabile fino a 550 °C.
La struttura del collettore è costituita da un telaio in allumino atto a garantire una adeguata robustezza e realizzato in modo da proteggere lateralmente i tubi sottovuoto e le parabole riflettenti.
Predisposizione per il collegamento delle tubazioni solari e del sensore di temperatura sia sul lato destro che sinistro.
I collettori possono essere connessi tra loro formando un’unica stringa composta di fino a 6 pezzi. I tubi degli assorbitori di tutti i pannelli che compongono una stringa risulteranno tra loro idraulicamente in parallelo.
Gli accessori di collegamento tra collettore e collettore sono atti a compensare adeguatamente le dilatazioni termiche.
Il terzo tubo integrato nella testata del collettore funge da tubazione di ritorno isolata per l’intera lunghezza della stringa, permettendo di collegare le linee di mandata e ritorno sullo stesso lato della stringa di collettori.
Abbinabili a sistemi di fissaggio a vite o con staffa per tetto in coppi o tegole e per tetti in lamiera o per superfici piane. 
Dati tecnici:
· Attacchi idraulici filettati ¾''M
· Superficie di apertura [m2]: 4,02
· Superficie lorda [m2]: 4,45
· Dimensioni LxHxP [mm]: 2316x1921x114
· Inclinazione consigliata: 15-75°
· Peso a vuoto [kg]: 80
· Contenuto di fluido termovettore [litri]: 3,75
· Parametri prestazionali riferiti all’area lorda: η0: 0,609; a1 = 0,69; a2 = 0,005
· coefficiente IAM trasversale (50°) = 1,14
· coefficiente IAM longitudinale (50°) = 0,91
· Produzione certificata per collettore (rif. Wurzburg, 50 °C) [kWh]: 2884
· Potenza di picco [W]: 2710
























ECLIPSE SYSTEM
Sistema automatico di protezione dalle sovratemperature del pannello e dell’accumulo, mediante ombreggiamento con lamine rotanti in PVC rinforzato agenti su tutta la lunghezza di ciascuno dei tubi sottovuoto componenti il collettore. La rotazione è azionata da motore passo-passo compatto di alta precisione, con trasmissione a vite senza fine e ingranaggio.





SMART CONTROLLER ECLIPSE SYSTEM Unità di controllo per l’azionamento dei motori passo-passo del sistema ECLIPSE. Può controllare 2 collettori X-RAY R ECLIPSE SYSTEM, i cui motori vengono azionati in modo sequenziale e non contemporaneo. È possibile collegare in serie un numero virtualmente illimitato di smart controllers, permettendo la gestione di campi solari di ogni dimensione. Alimentazione 24V dc, grado di protezione IP65.
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